# Report Information

Charger S/N. «SERIAL\_NUMBER\_CHARGER»

Test result «TOTAL\_RESULT»

Execution date «DATE»

# System information

CDS Serial Number. «SERIAL\_NUMBER\_CDS»

CDS Firmware Version «CDS\_FW\_VERSION»

Sink «SINK»

# Test details

## Door contact test

Test Case Project: PF1tna.cdpj

Error flags: correct

## DC1 charging test

Test Case project: PF1Test5m.cdpj

Quantity: 3 x 5 minutes + isolations test

Parameter:

Charging test:

CarVoltage: 550V

CarCurrent: 18A

TimerTestDuration: 300s

Isolations test:

CarVoltage: 550V

CarCurrent: 10A

RE\_Warning: 400000Ohm

RE\_Fault: 90000Ohm

IsoTime: 10s

## DC2 charging test

Test Case project: PF1Test5m.cdpj

Quantity: 3 x 5 minutes + isolations test

Parameter:

Charging test:

CarVoltage: 550V

CarCurrent: 18A

TimerTestDuration: 300s

Isolations test:

CarVoltage: 550V

CarCurrent: 10A

RE\_Warning: 400000Ohm

RE\_Fault: 90000Ohm

IsoTime: 10s